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Linke Bühnenhälfte

												DMX Kabelverbindung MC zu MCRechte Bühnenhälfte

Dimmer 3
Dimmer 4 vorhanden,
ebenfalls Hartinganschluss,
bisher nicht eingesetzt.





	Sollen mit Mischpult 1 (Juggler 88)angesteuert werden. 
Schema:  S1  mit Regler 1
                S2   mit Regler 2
                S3   mit Regler 3
                 S4  mit Regler 4
                 S5   mit Regler 5
Folge: linke Bühnenhälfte wird mit dem linken Teil des
Mischpultes angesteuert 
die S6 –S10 mit dem 
rechten Teil des Mischpults = rechte Bühnenhälfte.

Mit den freien Plätzen  wurden die Multicolour (MC)
angesteuert S6+S11

  


	Adresse D1 ?Splitterbox

Vorhanden: 	Dimmer 2
Dimmer 1

Ist diese erforderlich? Falls ja, 
welche Kabel von wo aus eingesteckt?	
	Adresse D2 ?	Adresse?	 
Es sollen noch 2 (evtl.4) Moving Heads
an ein 2. Mischpult angeschlossen werdenMischpult 1 =Juggler 88
Regler Nr.
 Mischpult 2 


1,2,3,4,5,  -       7,8,9,10
links	                rechts


Wie bzw. wo (an welche Dimmer) wird das
[bookmark: _GoBack]2 Mischpult angeschlossen? Mit welcher Adressierung?
