514-A037（新）-03SB-16段三色频闪灯说明书

一、显示面板及按键定义
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菜单       向上      向下      确认
菜单键：选择功能
向上键: 参数递加
向下键: 参数递减
确认键：确定并保存
二、菜单功能
通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。
菜单功能表：
	A001
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	A512
	向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存，默认A002。

	CH03
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	CH53
	向上或向下切换CH03、CH08、CH48、CH53四个通道，确认键保存，默认CH08。

	M000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	M126
	内置效果127种（M000~M126），向上或向下切换内置效果，确认键保存，默认M000。

	C000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	C007
	C 000~ C 006每修改一个数值为一个颜色，C 007为自动选前面C 000~ C 006七个颜色。

	S000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	S255
	向上或向下修改内置效果运行速度（S000~ S255），确认键保存，默认S000。

	R255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R000
	向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存，默认R255。

	G255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G000
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存，默认G255。

	B255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B000
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存，默认B255。

	T000
	
	
	显示温度，如T045表示当前灯具温度为45℃；未安装10K热敏电阻，显示T000。


三、工厂设置

    在A001~A512任意地址码时，按菜单键5秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具每路输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键5秒退出。
工厂设置表：
	R255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R032
	向上或向下修改红色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R220。

	G255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G032
	向上或向下修改绿色灯珠电流（G032-G255），确认键保存，默认G220。

	B255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B032
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（B032-B255），确认键保存，默认B220。

	FAN0
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	FAN1
	风扇设置：FAN0灯珠亮启动风扇， FAN1温度超过40度启动风扇，确认键保存。

	T040
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	T070
	设定温度保护点，向上或向下修改参数（40℃~70℃），按确认键保存，默认T065。


向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具（其它灯具显示屏闪烁一次表示成功）；确认发送参数按菜单键5秒

	退出，否认参数按确认键撤销发送。


四、DMX512控制台
通电后所有灯具地址码设置好，将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH03通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红色灯珠线性调光

	2
	000-255
	绿色灯珠线性调光

	3
	000-255
	蓝色灯珠线性调光


CH08通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	总调光

	2
	000-255
	频闪 

	3
	000-255
	模式一（详见：六、模式效果一。）

	4
	000-255
	颜色

	5
	000-255
	速度


	6
	000-255
	红色灯珠线性调光

	7
	000-255
	绿色灯珠线性调光

	8
	000-255
	蓝色灯珠线性调光


CH48通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	第1段红色灯珠线性调光

	2
	000-255
	第1段绿色灯珠线性调光

	3
	000-255
	第1段蓝色灯珠线性调光

	…
	…
	… …

	46
	000-255
	第16段红色灯珠线性调光

	47
	000-255
	第16段绿色灯珠线性调光

	48
	000-255
	第16段蓝色灯珠线性调光


CH53通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	总调光

	2
	000-255
	频闪 

	3
	000-255
	模式一（详见：六、模式效果一。）

	4
	000-255
	颜色

	5
	000-255
	速度

	6
	000-255
	第1段红色灯珠线性调光

	7
	000-255
	第1段绿色灯珠线性调光

	8
	000-255
	第1段蓝色灯珠线性调光

	…
	…
	… …

	51
	000-255
	第16段红色灯珠线性调光

	52
	000-255
	第16段绿色灯珠线性调光

	53
	000-255
	第16段蓝色灯珠线性调光


五、主从机控制
    两台或多台相同的灯具用DMX三芯信号线连接，灯具设置为A001~A512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
六、模式效果（模式代号4~87，可推颜色杆修改颜色，可推RGB改变底色）
	通道值
	模式代号
	效果

	0-1
	0
	无效果

	2-3
	1
	渐变

	4-5
	2
	脉变

	6-7
	3
	跳变

	8-9
	4
	一段单色灯从左至右跑马。

	10-11
	5
	一段单色灯从右至左跑马。

	12-13
	6
	一段单色灯来回跑马。

	14-15
	7
	两头各一段单色灯向中间运行。

	16-17
	8
	从中间向两头各一段单色灯运行。

	18-19
	9
	两段间隔七个单色灯从左至右跑马。

	20-21
	10
	两段间隔七个单色灯从右至左跑马。

	22-23
	11
	两段间隔七个单色灯来回跑马。

	24-25
	12
	两段单色灯从左至右跑马。

	26-27
	13
	两段单色灯从右至左跑马。

	28-29
	14
	两段单色灯来回跑马。

	30-31
	15
	两头各两段单色灯向中间运行。

	32-33
	16
	从中间向两头各两段单色灯运行。

	34-35
	17
	两个两段间隔七个单色灯从左至右跑马。

	36-37
	18
	两个两段间隔七个单色灯从右至左跑马。

	38-39
	19
	两个两段间隔七个单色灯来回跑马。

	40-41
	20
	三段单色灯从左至右跑马。

	42-43
	21
	三段单色灯从右至左跑马。

	44-45
	22
	三段单色灯来回跑马。

	46-47
	23
	两头各三段单色灯向中间运行。

	48-49
	24
	从中间向两头各三段单色灯运行。

	50-51
	25
	四段单色灯从左至右跑马。

	52-53
	26
	四段单色灯从右至左跑马。

	54-55
	27
	四段单色灯来回跑马。

	56-57
	28
	两头各四段单色灯向中间运行。

	58-59
	29
	从中间向两头各四段单色灯运行。

	60-61
	30
	一段单色灯从左至右刷新。

	62-63
	31
	一段单色灯从右至左刷新。

	64-65
	32
	一段单色灯来回刷新。

	66-67
	33
	两头各一段单色灯向中间刷新。

	68-69
	34
	从中间向两头各一段单色灯刷新。

	70-71
	35
	两头各一段单色灯来回刷新。

	72-73
	36
	单色灯从中间向两头来回伸缩。

	74-75
	37
	两段单色灯从左至右刷新。

	76-77
	38
	两段单色灯从右至左刷新。

	78-79
	39
	两段单色灯来回刷新。

	80-81
	40
	两头各两段单色灯向中间刷新。

	82-83
	41
	从中间向两头各两段单色灯刷新。

	84-85
	42
	两头各两段单色灯来回刷新。

	86-87
	43
	单色灯从中间向两头来回伸缩。

	88-89
	44
	三段单色灯从左至右刷新。

	90-91
	45
	三段单色灯从右至左刷新。

	92-93
	46
	四段单色灯从左至右刷新。

	94-95
	47
	四段单色灯从右至左刷新。

	96-97
	48
	四段单色灯来回刷新。

	98-99
	49
	两头各四段单色灯亮，中间各四段单色灯闪。

	100-101
	50
	中间各四段单色灯亮，两头各四段单色灯闪。

	102-103
	51
	两边各一段单色灯钟摆。

	104-105
	52
	两边各两段单色灯钟摆。

	106-107
	53
	两边各三段单色灯钟摆。

	108-109
	54
	两边各三段单色灯钟摆，摆的三段有尾巴。

	110-111
	55
	两边各一个五段单色灯尾巴钟摆。

	112-113
	56
	一段单色灯从左向右堆积。

	114-115
	57
	一段单色灯从右向左堆积。

	116-117
	58
	两头各一段单色灯向中间堆积。

	118-119
	59
	中间向两头各一段单色灯堆积。

	120-121
	60
	两边各一个单色灯从左向右堆积。

	122-123
	61
	两边各一个单色灯从右向左堆积。

	124-125
	62
	两段单色灯从左向右堆积。

	126-127
	63
	两段单色灯从右向左堆积。

	128-129
	64
	两头各两段单色灯向中间堆积。

	130-131
	65
	中间向两头各两段单色灯堆积。

	132-133
	66
	两边各两个单色灯从左向右堆积。

	134-135
	67
	两边各两个单色灯从右向左堆积。

	136-137
	68
	四段单色灯从左向右堆积。

	138-139
	69
	四段单色灯从右向左堆积。

	140-141
	70
	递增单色灯从左向右运行，达到八段后，再从右向左递减运行。

	142-143
	71
	交错递增单色灯从左向右运行，再从右向左递减运行。

	144-145
	72
	五段单色灯尾巴从左向右运行。

	146-147
	73
	五段单色灯尾巴从右向左运行。

	148-149
	74
	两头各一个五段单色灯尾巴向中间运行。

	150-151
	75
	从中间向两边各一个五段单色灯尾巴运行。

	152-153
	76
	一个五段单色灯来回运行。

	154-155
	77
	八个间隔一段来回运行。

	156-157
	78
	八个间隔一段来回运行。

	158-159
	79
	四个间隔两段来回运行。

	160-161
	80
	四个间隔两段来回运行。

	162-163
	81
	两个间隔四段来回运行。

	164-165
	82
	两个间隔四段来回运行。

	166-167
	83
	三段单色灯从左向右散落。

	168-169
	84
	三段单色灯从右向左散落。

	170-171
	85
	四段单色灯从右向左散落。

	172-173
	86
	从中间向两边展开后，再分两段亮度向中间收缩。

	174-175
	87
	两边向中间收缩后，再分两段亮度向两边展开。

	176-177
	88
	一段红色从左向右运行，同时一段绿色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	178-179
	89
	一段红色从左向右运行，同时一段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	180-181
	90
	一段绿色从左向右运行，同时一段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	182-183
	91
	两段红色从左向右运行，同时两段绿色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	184-185
	92
	两段红色从左向右运行，同时两段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	186-187
	93
	两段绿色从左向右运行，同时两段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	188-189
	94
	三段红色从左向右运行，同时三段绿色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	190-191
	95
	三段红色从左向右运行，同时三段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	192-193
	96
	三段绿色从左向右运行，同时三段蓝色从右向左运行，可推RGB改变底色。

	194-195
	97
	一个五段红色尾巴从左向右运行，同时一个五段绿色尾巴从右向左运行，可推RGB改变底色。

	196-197
	98
	一个五段红色尾巴从左向右运行，同时一个五段蓝色尾巴从右向左运行，可推RGB改变底色。

	198-199
	99
	一个五段绿色尾巴从左向右运行，同时一个五段蓝色尾巴从右向左运行，可推RGB改变底色。

	200-201
	100
	七色一段从左向右刷新，最后收缩，可推RGB改变底色。

	202-203
	101
	七色一段从右向左刷新，最后收缩，可推RGB改变底色。

	204-205
	102
	七色两段从左向右刷新，最后收缩，可推RGB改变底色。

	206-207
	103
	七色两段从右向左刷新，最后收缩，可推RGB改变底色。

	208-209
	104
	七色来回刷新，在一个颜色上刷新为另一个颜色，最后收缩，可推RGB改变底色。

	210-211
	105
	七色两边来回刷新，在一个颜色上刷新为另一个颜色，最后收缩，可推RGB改变底色。

	212-213
	106
	七彩从左向右流动，可推RGB改变底色。

	214-215
	107
	七彩从右向左流动，可推RGB改变底色。

	216-217
	108
	七彩尾巴从左向右流动，可推RGB改变底色。

	218-219
	109
	七彩尾巴从右向左流动，可推RGB改变底色。

	220-221
	110
	七彩渐变从左向右流动。

	222-223
	111
	七彩渐变从右向左流动。

	224-225
	112
	七彩效果一

	226-227
	113
	七彩效果二

	228-229
	114
	七彩效果三

	230-231
	115
	七彩效果四

	232-233
	116
	七彩效果五

	234-235
	117
	七彩效果六

	236-237
	118
	七彩效果七

	238-239
	119
	七彩效果八

	240-241
	120
	七彩从左向右堆积，可推RGB改变底色。

	242-243
	121
	七彩从右向左堆积，可推RGB改变底色。

	244-245
	122
	七彩从左向右堆积，并将堆积改变颜色，可推RGB改变底色。

	246-247
	123
	七彩从右向左堆积，并将堆积改变颜色，可推RGB改变底色。

	248-249
	124
	从左向右刷红色，返回时从右向左刷绿色，可推RGB改变底色。

	250-251
	125
	从左向右刷红色，返回时从右向左刷蓝色，可推RGB改变底色。

	252-253
	126
	从左向右刷绿色，返回时从右向左刷蓝色，可推RGB改变底色。

	254-255
	127
	综合模式


七、技术参数：
电压:  AC100~240V  50/60HZ
功率:  300W
灯珠:  1296颗5050三色LED灯珠
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道:  CH03、CH08、CH48、CH53
调光: 32bit 0~100%线性调光
特点：16段跑马+染色+爆闪
工作温度: -30度~50度
频闪频率: 1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20
尺寸:                               重量: 
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