MC auf der linken Bühnenhälfte die falsche Adresse hat da er auf Startkanal 6 reagiert. Er belegt 3 Kanäle und müsste die Startadresse 013 haben um vom Pult her über die untere Reihe R1-R3 gesteuert zu werden.
Der 2 MC steht wahrscheinlich auf Kanal 20 da er auf die Regler R2- R4 reagiert. 
Kanal 19 wäre die richtige um über die untere rechte reihe R1-R3 zu steuern.
Wo und wie verstellt man die Kanäle? Geht das über Patchen?
Laut deiner Skizze müssten folgende Änderungen vorgenommen werden.
Linke Bühnenhälfte ist der Dimmerpack wahrscheinlich auf D002 und müsste auf D001
(ist das die Startadresse?) Wo und wie soll das verstellt werden? 
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