[bookmark: _GoBack][image: ]

image1.png
Beim Laden des DDF Ig;

jon LED Par56 36 x 1 W LED RGB (7 channel Mode 5) [DDF-002436].xm! ist ein Fehler aufgetreten:
Attribut “mindmx” im Knoten "dimmer” ist ungultig

[<2xml version="1.0" encoding="UTF-8'2>.
|<device image~"IMG-000868 png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="7" dmxcversion="323" ddfversion="100">
<information>
<ddFibrary-id>2436</ddfibrary-id>
<model>LED Par56 36 x 1 W LED RGB</model>
<vendorignition</vendor>
<author> Thorsten Saering</author>
<mode>7 channel Mode 5</mode>
<finformation>
<functions>
<igb>
<red dmxchannel="0"/>
<green dmxchannel="1"/>
<blue dmxchannel="2"/>
<Irgb>
<strobe dmxchannel="3">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval-="15"l>
</strobe>
<dimmer dmxchannel="4" mindmx="0" maxdmx="255" minv:
<rawstep dmxchannel="5" name="Macros">
<step caption="No function" mindmx="000" maxdmx="031"/>
<step caption="DIM &It Bright" mindmx="032" maxdmx="063"/>
<step caption="Bright &1t DIM" mindmx="064" maxdmx="095"/>
<step caption="DIM &1t Bright &gt DIM" mindmx="096" maxdmx="127"/>
<step caption="Colour mix fade" mindmx="128" maxdmx="15"/>
<step caption="3 Colour change” mindmx="160" maxdmx="191"/>
<step caption="7 Colour change” mindmx="192" maxdmx="223"/>
<step caption="Sound active" mindmx="224" maxdmx="255"/>
<Jrawstep>
<raw dmxchannel-"6" name="Speed">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval-"0" maxval="100"/>
<Jraw>
<[functions>
[</device>

0" maxval="100">





