COEMAR Micro Scan 2 575 MSR
	CH
	FUNKTION
	VALUE
	

	1
	pan
	0-255
	

	2
	tilt
	0-255
	

	3
	gobo
	
	

	
	
	0-45
	gobo1

	
	
	46-94
	gobo2

	
	
	95-138
	gobo3

	
	
	139-186
	gobo4

	
	
	187-235
	gobo5

	
	
	235-255
	rotating gobo

	4
	color
	
	

	
	
	0-45
	white

	
	
	46-94
	blue

	
	
	95-138
	red

	
	
	139-186
	yellow

	
	
	187-235
	purple

	
	
	236-255
	rotating color

	5
	shutter
	
	

	
	
	0-63
	shutter open

	
	
	64-127
	shutter close

	
	
	128-255
	strobe 0-100%

	6
	lamp on/off
	
	

	
	
	0-84
	lamp off

	
	
	85-170
	-nothing-

	
	
	171-255
	lamp on


